

**Produktdatablad - Reflekt Trallrent**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktbeskrivning:** **Produktanvändning:** | Starkt alkaliskt rengöringsmedel och effektivt rengöringsmedel för trall och annat tryckimpregnerat virke. Tar bort missfärgningar och beväxning.Används |
| **Gör så här:****Tekniska data:****Densitet:** Ca. 1,06 kg/l**Övrig info:** Flytande**Åtgång:** 5-10 m²/l **Appliceringstemp.:** Min. +5°C**pH-värde:** Ca. 13,5**Rengöring av verktyg:** Vatten**Innehållsuppgift:**

|  |  |
| --- | --- |
| Water | 7732-7732-18-5 |
| Sodium hydroxide | 1310-73-2 |
| Sodium gluconate | 527-07-1 |
| Tetrapotassium pyrophosphate | 7320-34-5 |
| Polyacrylic acid, sodium salt | - |

**Förvaring:** Svalt, frostfritt och väl försluten**Miljöinformation:** Ta bort mesta möjliga vätska från verktygen före rengöring i vatten. Flytande rester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. | * Täck alla ömtåliga närliggande känsliga material och växter
* Kan etsa glas och aluminium
* Kan missfärga ädelträ ex. ek, ceder och lärk
* Om trallen är mycket torr eller om den tvättas i starkt solsken, bör den alltid mättas med vatten före tvätt
* Applicera oförtunnad trallrent med levang eller kraftig borste
* Skura 2-3 m² i taget, låt verka i ca. 10 min, spola rent med vatten
* Vid svåra angrepp kan behandlingen behöva upprepas
* OBS! Avlägsna alla rester av tvättvätska före vidarebehandling
* Efterbehandla med Träolja när trallen är helt torr
* Dosering: Används oförtunnad
 |
|  |  |
|  |  |